广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目询价通知书

项目名称：武鸣校区南门前河道两侧绿化提升

工程项目

日 期：2022年8月11日

**第一章 项目公告**

**广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升**

**工程项目公告**

**一、采购项目**

广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目。

预算为人民币￥155350.00元。

**二、采购办法**

询价采购（满足采购需求条件下最低价成交）。

**三、采购内容**

广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目，具体参数详见附件。

**四、资质要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次采购内容，具备法人资格的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

3、本项目不接受联合体投标。

**五、报名材料**

（一）现场核验材料：营业执照（复印件）、法人授权委托书、委托代理人身份证（原件及复印件）、信用中国截图、中国政府采购网截图、政府采购无失信行为承诺书（格式自拟）。以上所有材料均需加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。该材料无需密封，需在报名现场核验。

（二）密封盖章的响应文件：响应文件格式详见附件“广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目询价通知书”，请按照采购文件相关内容严格制作响应文件（一式一份），并密封盖章，报名时一并提交。

以上所有资料及复印件均须加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

**六、报名时间地点**

（一）公告时间：2022年8 月11日至2022年8月15日。

（二）现场报名及递交材料时间：2022年8月15日09：00—11：00，逾期不再接收报名。

地址：南宁市西乡塘区鹏飞路15号广西工商职业技术学院鹏飞校区教学楼2617室。

**七、联系人及电话**

徐老师，0771-2394894

附件：1、广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目询价通知书

广西工商职业技术学院

2022年8月11日

第二章 项目需求

**1、询价通知书中标注“★”号的要求为实质性要求，必须满足或优于，否则询价无效。**

**2、本需求表中技术参数及要求不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“报价表”和“技术响应、偏离情况说明表”。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、采购需求** | | | | | |
| **序号** | **采购内容** | **技术参数（括性**  **能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准）** | | **数量** | **标准要求** |
| 1 | 垂柳 | 胸径9-10cm，高度约550cm，冠幅200-250cm | | 12株 | 要求全冠幅移植 |
| 2 | （水生）美人蕉 | 高度30-40cm，冠幅20-30cm | | 320平方 | 密度25株/平方 |
| 3 | 棕竹 | 高度40-50cm，冠幅30-40cm | | 120平方 | 密度25株/平方 |
| 4 | 三角梅 | 高度80-100cm，冠幅40-60cm | | 550株 | 密度5株/平方 |
| 5 | 绿化养护  费用 |  | |  | 养护期2年 |
| 6 | 基础建设  费用 |  | |  | 地表清理面积不少于550平方，种植水生植物必须采用打桩围堰方式 |
| ★**二、商务条款** | | | | | |
| **1** | **合同签订时间** | | 自成交之日起10个工作日内签订合同。 | | |
| **2** | **交付时间及地点** | | 施工前需提交种植设计图纸，经采购部门认可后方可进行施工。合同签订后10日内在指定校区的指定位置种植好。 | | |
| **3** | **付款方式** | | 合同签订时商家按合同金额的5%支付履约保证金，商品验收合格后30个工作日内支付全部货款，养护期结束后无息返还履约保证金。 | | |
| **4** | **履约验收要求** | | 种植完成后验收，验收时要求所种植物必须成活。 | | |
| **5** | **包装和运输** | | 由最终成交供应商负责。 | | |
| **6** | **其他要求** | | 1、所有报价均要求含税、含运输、包种包活及包2年养护期的全部费用；  2、以上服务采购预算价已在本采购文件第一章“项目公告”中列明，如竞标报价超该货物采购预算价的作报价无效处理。 | | |

**第三章 评审办法**

**一、评标方法：**

1、本项目采用最低评标价法。

2、响应文件满足采购文件全部实质性要求，且总报价最低的供应商为成交候选人。

**二、成交人推荐原则：**

1、询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人（报价相同时，依次按技术指标高优先、服务方案好优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由询价小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

**三、说明**

1、供应商应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的报价，询价小组有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消报价或成交资格。

**第四章 响应文件格式**

**响 应 文 件** (封面)

采购项目名称：

供应商名称（盖章）

年 月 日

**1、报价表**

**广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术参数（性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准）** | | **数量** | **标准**  **要求** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 垂柳 | 胸径9-10cm，高度约550cm，冠幅200-250cm | | 12株 | 要求全冠幅移植 |  |  |  |
| 2 | （水生）  美人蕉 | 高度30-40cm，冠幅20-30cm | | 320平方 | 密度25株/平方 |  |  |  |
| 3 | 棕竹 | 高度40-50cm，冠幅30-40cm | | 120平方 | 密度25株/平方 |  |  |  |
| 4 | 三角梅 | 高度80-100cm，冠幅40-60cm | | 550株 | 密度5株/平方 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  | |  | 养护期  2年 |  |  |  |
| 6 | 基础建设费用 |  | |  | 地表清理面积不少于550平方，种植水生植物必须采用打桩围堰方式 |  |  |  |
| **合计（含税）** | | |  | | | | | |

供应商（盖章）：

委托代理人（签字）：

时 间 ：

**2、响应偏离情况说明表**

**响应偏离情况说明表**

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目需求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应对照询价通知书第二章“**项目需求**”，**逐条说明**所提供货物或服务已对询价通知书的**采购需求和商务条款**做出了实质性的响应，并申明**采购需求和商务条款**的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将导致询价被拒绝。

2、本采购文件“项目需求”表中产品参数不明确或有误的，请以详细正确的参数进行响应并承诺，同时填写本表“说明”栏进行说明。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期： 年 月 日

**3、供应商资质文件等资料清单**

（1）营业执照（复印件盖公章）

（2）无失信行为承诺书，“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))信用查询截图。

（3）其他投标单位认为需要提供的材料

**4、法定代表人授权书**

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： ， （法定代表人）特授权 代表我公司全权办理 的投标、谈判、

签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在采购人或采购服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名： 授权人签名：

职务： 职务：

（公章）

年 月 日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

**5、投标人授权代表身份证明书**

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权 （被授权人）前来参加 的投标、谈判、

签约、执行等具体工作。

特此证明

附： （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年 月 日

**第五章 合同主要条款**

**广西工商职业技术学院武鸣校区南门前河道两侧绿化提升工程项目合同**

甲方（采购方）：广西工商职业技术学院

乙方（供货方）：

甲乙双方本着相互信任、真诚合作的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供服务达成一致意见，签订本合同。

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术参数（括性**  **能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准）** | **数量** | **标准要求** |
| 1 | 垂柳 | 胸径9-10cm，高度约550cm，冠幅200-250cm | 12株 | 要求全冠幅移植 |
| 2 | （水生）  美人蕉 | 高度30-40cm，冠幅20-30cm | 320平方 | 密度25株/平方 |
| 3 | 棕竹 | 高度40-50cm，冠幅30-40cm | 120平方 | 密度25株/平方 |
| 4 | 三角梅 | 高度80-100cm，冠幅40-60cm | 550株 | 密度5株/平方 |
| 5 | 绿化养护  费用 |  |  | 养护期2年 |
| 6 | 基础建设  费用 |  |  | 地表清理面积不少于550平方，种植水生植物必须采用打桩围堰方式 |

**二、履约验收要求**

采购人负责对成交供应商清理成果进行最终审核验收，如审核不通过，成交供应商需整改至审核通过。

**三、交货方式**

1、乙方应按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求免费送货上门、免费安装调试至验收合格，由此产生的运输费、安装费、税费等相关费用由乙方承担。

2、甲方对乙方所送货物按询价文件中的技术参数进行现场验收，不符合甲方要求的，乙方应立即更改品种直至符合甲方要求，否则甲方不予结算。

**四、交货日期及地点**

施工前需提交种植设计图纸，经采购部门认可后方可进行施工。合同签订后10日内在采购人指定校区的指定位置种植好。

**五、付款方式**

1、合同签订时商家按合同金额的5%支付履约保证金，商品验收合格后30个工作日内支付全部货款，养护期结束后无息返还履约保证金。

2、合同金额：单价：￥ 元。

**六、质量保证金和履约保证金**

合同签订时商家按合同金额的5%支付履约保证金，商品验收合格后30个工作日内支付全部货款，养护期结束后无息返还履约保证金。

**七、违约责任**

1、乙方在协议约定期限内不能履行协议或者不能完全履行协议，或者延迟履行经催告后仍未履行，违约一方承担合同金额20%违约金，并赔偿甲方损失。

2、甲方在协议约定期限内不能履行协议或者不能完全履行协议，或者延迟履行协议经催告后仍未履行，违约一方承担合同20%违约金。

**八、争议解决方式**

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商未达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**九、其他**

1.本合同一式 柒 份，甲方 伍 份，乙方 贰份，其他未尽事宜双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

2.本合同甲方由相关部门领导或负责人签字盖公章、乙方由经营者或其授权委托人签字盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方(盖章)：  部门领导或负责人(签字):  经办人（签字）：  联系电话：  地址：  日期： 年 月 日 | 乙方(盖章）：  个体工商户自然人签字：  开户行：  银行账号：  联系电话：  地址：  日期： 年 月 日 |